pwm 9 period 63
pwm 9 width  31
pwm 9 prescaler 1
pwm 9 on
led on

Séquence en min :  7-20-7-20-7     ou      10min- pause 30 min -10- 30 -10

    Avoir une sortie entre 5 et 10 V continu pulsé (en ondes carrées), sans phase négative.
    Avoir une fréquence comprise entre 10 Hz et 500 000 Hz.
    == La fréquence recommandée par le Dr Clark était de 30kHz
    Mais comme on peut le constater, la fréquence est d’une importance moindre.