Etapes

1- Couper une des règles de maçon en deux parties égales. Percer une des parties de petits trous de 3 ou 4mm d'un côté et de 2 grandes ouvertures à l'opposé afin que l'air frais puisse entrer facilement mais pas les insectes! (voir image "reglebasse.jpg").
Assembler les règles à l'aide des équerres 60x60mm. Fixer les équerres 30x30 à l'intérieur du cadre ainsi obtenu.

2- Percer un trou de 100mm de diamètre dans le fond. Poser le fond sur les équerres. Puis l'isolant de 20mm ou 30mm (selon dimensions disponibles des tasseaux). Recouvrir le polystyrène avec des feuilles d'aluminium ou un réflecteur style protège mur pour radiateur).

3- Visser des tasseaux tout autour du cadre afin de maintenir le fond et le polystyrène.
 
4- Visser la tôle noire sur les tasseaux après l'avoir découpée de façon à laisser un vide de 10cm en haut du capteur (# 1900x964mm)

5- Visser des tasseaux sur 3 cotés. On laisse vide la partie basse qui doit laisser passer l'air froid. Une petite cornière 15x10 remplace le tasseau et sert de support à la plaque de polycarbonate.

6- Poser la plaque de polycarbonate et la fixer à l'aide des cornières 30x30 avec un joint néoprène pour l'étanchéité.

7- visser le ventilateur à l'arrière et le relier au panneau de photopiles.

8- relier le ventilateur à l'intérieur du local à chauffer à l'aide d'un tuyau alu flexible style VMC. 

Remarques :
Les plaques de polycarbonate faisant 98cmx200cm il serait peut-être plus judicieux de faire un cadre de cette dimension et de poser la plaque dessus pour améliorer l'étanchéité.