Nomenclature.

- 3 règles de maçon de 2m (on en coupe une en deux)
- 6 cornières alu en 2m 30x30.
- 4 équerres 60x60 pour fixer les règles.
- vis tôles 8x16 autoforeuses (pour fixer équerres et cornières).
- 1 cornière alu de 1m en 15x10. 
- 6 tasseaux rabotés de 17x27 (ou approchant).
- vis tôles 8x25 autoforeuses (pour fixer tasseaux).
- 4 plaques de polystyrène expansé de 1250x600 en 20mm ou 30mm (l'épaisseur dépend de la hauteur des tasseaux).
- papier alu à coller sur le polystyrène en tant que réflecteur (ou mieux rouleau réflecteur pour poêle).
- colle polystyrène (pour coller réflecteur).
- 2m² de lambris pour le fond (ou plaque stratifié).
- 1 plaque de polycarbonate  de 2000x980x10 à une alvéole.
- joint néoprène.
- 1 tôle noire de 2000x1000x1.
- 1 ventilateur 12V/0.08A (Conrad réf. 189262).
- 1 panneau solaire 12V/10W (Conrad réf. 110383).

Coût environ 300€ chez Brico Dépot et Conrad.